Описание: 

Версия программного обеспечения (ПО) приемника GS U510 для USB обновления. 
После установки нового ПО версия ПО приемника будет обновлена до 1.2.535.
 
Процедура обновления ПО приемника GS U510:

Обновление ПО производится с помощью USB-флеш-накопителя, использующего файловую систему FAT32.
1. Скопировать в корневую директорию USB-флеш-накопителя файл u510.upd.
2. Подключить USB-флеш-накопитель к приемнику, включенному в режиме просмотра каналов. 
3. Согласиться на проведение обновления, выбрав "ОК" в окне запроса обновления.
4. После перезагрузки приемника отключить USB-флеш-накопитель от приемника.

Изменения по сравнению с 1.1.548:

1. Добавлена поддержка работы с детским пультом.
2. Обновлен пользовательский интерфейс.
3. Добавлено приложение "Музыка", позволяющее воспроизводить файлы формата mp3
с внешних USB-флеш-накопителей. 
4. Улучшена работа приложения "Телегид".
5. Исправлены ошибки в работе приложений.

MD5: 4F714F53EFAF72F631F3959DDFA6B4A8  u510.upd


2013.11.21 СПб